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“Please pay attention to copyright note DIN ISO 16016

"Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten”

124,99

31,2

5

. 5
Unterteil/ g
Base 22,61 38,77

124,99
11,52
100
97,76
75

Fir Version mit Einlegedichtunag:

Schutzart IP40. Um Schufzart IP65 zu erreichen,

muss die beiliegende Dichtung korrekt montiert werden.

Die Dichtung darf in den Ecken weder gestreckt noch gestaucht werden.
Stof3stelle schrag geschnitten und verklebt, sodaf3 die

Schnittstellen durch den Federdruck aufeinander gedruckt werden.

For Version with enclosed gaskeft

Protection class IP40. To achieve protection class IP65,

the enclosed gaskef must be mounted correctly. The gaskel must nof be
strefched or compressed in the corners. Ends cut obliguely and glued,
so that the cuf ends are pressed together by the spring pressure.
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74 | Einpress-Gewindebuchse M3/
Press-in threaded insert M3
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